Komentář k příkladu č.1, Testu č.7 z LS 2001/2002

Tečná rovina rotační plochy (určené obecnou prostorovou čárou k a osou rotace) Mongeova projekce

Způsob I.:

a) sestrojíme hlavní meridián této plochy. Proto zavedeme osou o rovinu ν^′, rovnoběžnou s nárysnou ν. Potom rozdrobíme prostorovou křivku na vícero bodů. Každý z nich, např. L v půdoryse kružítkem natočíme do polohy L^o_1 v rovině ν^′_1. Takový bod v náryse prodělává kruhovou dráhu, promítající se do vodorovné úsečky, rovnoběžné s osou x. Nachystáme v náryse průmět dráhy bodu L_2. Z bodu L^o_1 vedeme ordinálu do nárysu, do hladiny této vodorovné úsečky. Tak získáme L^o_2. Dostatečné množství bodů typu L^o_2 nám vytvoří hlavní meridián.

b) nyní na prostorové křivce k_1 zvolíme libovolný bod Q_1 - mimo rovinu ν^′_1. Zavedene v něm v půdoryse spádovou přímku tečné roviny τ. Tato spádová přímka s^τ musí zásadně protnout osu rotace: Q_1.o_1 ≡ s^τ_1 (a na ni později bude půdorysná stopa tečné roviny kolmá).

c) bod Q_1 přetočíme do polohy Q^o_1 , do roviny ν^′_1. Jeho nárys Q^o_2 – ordinálou – leží na hlavním meridiánu. Můžeme zkontrolovat, zda máme zachovanou výškovou úroveň nad π bodu Q_2 .

d) v bodě Q^o_2 zavedeme (zkusmo, přiložením pravítka ke křivce hlavního meridiánu) tečnu s^o_2 k hlavnímu meridiánu. Popíšeme její půdorysný stopník P^o_2 a odvodíme do půdorysu P^o_1 do roviny ν^′_1 .

e) kružítkem přetočíme tento P^o_1 okolo osy o (zabodneme do o_1) až na první průmět spádové přímky s^τ_1 [kterou máme nachystanou v odstavci b)]. Tento P_1 je půdorysný stopník spádové přímky s^τ_1 .

f) tímto stopníkem vedeme půdorysnou stopu p^τ_1 tečné roviny τ a sice kolmo ke spádové přímce s^τ_1 .

g) nárysná stopa tečné roviny - obvyklým způsobem: známe půdorysnou stopu a bod Q.

Proto vedeme bodem Q hlavním přímku (třeba první osnovy, rovnoběžnou s půdorysnou stopou tečné roviny), vyhledáme nárysný stopník této hlavní přímky a tímto nárysným stopníkem už bude procházet nárysná stopa.

Způsob II.:

Je kratší. I když v úloze č.1 je obecný požadavek na sestrojení hlavního meridiánu, pro tuto konstrukci tečné roviny v bodě Q při způsobu II. jej nemusíme mít.

a) v bodě Q_1 zavedeme tečnu q_1 prostorové čáry k_1 (přiložením pravítka ke křivce k_1).

Podobně tečnu q_2 ke křivce k_2.

b) najdeme půdorysný stopník P^q_2 a posléze i P^q_1 této tečny q. Platí (za předpokladu, že existuje tečná rovina v bodě Q a že už existuje i půdorysná stopa tečné roviny), že všechny tečny, dotýkající se plochy v bodě Q, leží v tečné rovině. Proto jejich půdorysné stopníky leží na půdorysné stopě tečné roviny!

c) bodem Q_1 vedeme přímo půdorys s^τ_1 spádové přímky (do osy o_1).

d) stopníkem P^q_1 vedeme ihned půdorysnou stopu p^τ_1 (může to být zatížené grafickou nepřesností) a sice kolmo k půdorysu spádové přímky s^τ_1

e) nárysnou stopu sestrojíme stejně, jako v odstavci I.g).

Typeset by ZOBI–TEX Mgr. Jan Šafařík