Zadání zkoušky z DG pro I. semestr Kombinovaného studia 2002/2003

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: 17.01.2003

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studijní skupina: . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum zápočtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zápočet udělen kým: . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaškrtněte pořadí zkoušky: řádný termín, první oprava, druhá oprava.

1. V Mongeově projekci sestrojte průmět tělesa, které vznikne rotací trojúhelníka ABC kolem jeho strany AB. A[−40, 85, 100], B[50, 10, 10], C[−10, 80, 30]. Vyznačte body přechodu viditelnosti a viditelnost tělesa. 2.

Obr. 1

V lineární perspetivě (d = 56, v = d(h, z) = 12) narýsujte objekt daný náčrtkem (Obr. 1). Rozměry objektu jsou dány v metrech, měřítko volte 1:200.

3. V kolmé axonometrii △(110, 100, 90)

je dána šroubovice osou o = z a tečnou t(t^o, t^o_1). Tečna t je dána půdorysným stopníkem P [50, 35, 0] a platí t^o‖XZ, t^o_1‖x^o. Zobrazte šroubovici od bodu A ∈ π po bod B, který leží^4_{12} nad bodem dotyku T dané tečny t. Zkonstruujte přesně vrchol C axonometrického průmětu šroubovice (tj. bod ležící na obrysu válce, na němž šroubovice leží).

Typeset by ZOBI–TEX

Zadání zkoušky z DG pro II. semestr Kombinovaného studia 2002/2003

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: 17.01.2003

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studijní skupina: . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum zápočtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zápočet udělen kým: . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaškrtněte pořadí zkoušky: řádný termín, první oprava, druhá oprava.

1. V Mongeově projekci je dán rotační kužel^1Φ osou^1o ⊥ π, kde^1o_1[−15, 65], kružnicí podstavy o poloměru r = 45 ležící v π a výškou v = 110. Dále je dána rotační plocha^2Φ osou^2o ⊥ π,^2o_1[0, 50], a hlavním polomeridiánem m (viz náčrtek).

Zobrazte průnik γ ploch, viditelnost průnikové křivky (body změny viditelnosti vyznačte!) a viditelnost ploch. V bodě M[x_M < 0, ?, z_M = 30] průnikové křivky určete tečnu t k průnikové křivce.

2. V kolmé axonometrii △(120, 90, 110) zobrazte přímý kruhový konoid Φ daný kružnicí k(S[50, 45, 0], r = 35) ležící v π, řídící přímkou d ∋ D[65, 0, 160] a řídící rovinou ν(xz). Plochu zobrazte mezi kružnicí k a přímkou d. Na ploše vyznačte torzální přímky a kuspidální body.

3. V Mongeově projekci zobrazte rozvinutelnou přechodovou plochu Ψ danou obloukem kružnice k(S[40, 40, 0], r = 35), ležící v π, a půlelipsou e(S^′[−30, 80, 60], poloosy a = 30, b = 20), ležící v π^′‖π (viz náčrt zadání). Plochu rozviňte mezi body A^′, B^′ ležících na e. Určete tečnu a oskulační kružnici v bodě C_0 rozvinuté křivky k_0 (viz náčrt zadání) a tečnu t̄_0 v inflexním bodě I_0 ∈ k_0. (KONSTRUUJTE TVOŘÍCÍ PŘÍMKY PLOCHY PŘESNĚ!)

Obr. 1 Obr. 2

Typeset by ZOBI–TEX